[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
getOrderResponse

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Attribut | zipDst |

| Status: | O

| Format: | Zeichenkette, maximal 5 Stellen Mögliche Werte sind: "DE" - Deutschlandpalette Angabe einer Leitzone (1 Ziffer) Angabe einer Leitregion (2 Ziffern) Angabe einer PLZ (5 Ziffern) Angabe des SLN Depots (5-stellig).
| Beschreibung: | Gebindeziel bzw. Ort der Auflösung des Gebindes.
| Hinweise: | Die Angabe von Postleitzahlen muss immer fünfstellig, die Angabe von Leitregionen immer zweistellig sein. D.h. dass hier ggf. führende Nullen anzugeben sind. Wird als Gebinde - Ziel ein SLN Depot verwendet, muss das Attribut transport dieses Gebindes zwingend den Wert SLN enthalten.
| Besonderheit Pflichtfeld: | Pflichtangabe für jedes Gebinde
| Beispiel: | "DE"; "5"; "53"; "53250"; "SLN04"
| Pfad (de): | Gebindestruktur.Gebinde.Gebindeziel
| Pfad (en): | Packaging.Package.zipDst

Version: | getOrderResponse; 5.0; 03 | erstellt am: | 14.03.2024 | gedruckt am: | 24.10.2025