[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
changeOrderRequest

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Attribut | type |

| Status: | O

| Format: | Derzeit sind folgende Werte möglich: "PAL"-Palette "BDL"-Bund "BDT"-Bund/Behälter "PAF"-Aufsetzrahmen "TRA"-Behälter "TRT"-Behälterwagen
| Beschreibung: | Art des Gebindes
| Besonderheit Pflichtfeld: | Mussfeld bei jedem Gebinde, das angegeben wird
| Codestables: | Allgemeine AM.exchange Codetable, Katalog "Packaging.Type"
| Pfad (de): | Gebindestruktur.Gebinde.Gebindetyp
| Pfad (en): | Packaging.Package.type

Version: | changeOrderRequest; 5.0; 03 | erstellt am: | 14.03.2024 | gedruckt am: | 24.10.2025