[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
changeOrderRequest

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Attribut | from |

| Status: | M

| Format: | Je nach Kodierung Numerisch oder HEX-Code oder C40-Code, maximal 9 Stellen
| Beschreibung: | Nummer der ersten Sendung des Sendungungsnummernbereiches. Wenn im Element/Attribut FrankingIdEncoding eine HEX- oder C40-Kordierung angegeben ist, dann wird diese Sendungsnummer dementsprechend codiert übergeben.
| Beispiel: | 2345
| Pfad (de): | Sendungen und Dienstleistungen.Dienstleistungen.ReferenzierteSendungen.Sendungsnummernbereich.von
| Pfad (en): | ShipmentItem.Shipment.Ref.RefShipment.MailItemID.from

Version: | changeOrderRequest; 5.0; 04 | erstellt am: | 20.04.2026 | gedruckt am: | 28.07.2026