[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
getOrderResponse

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Attribut | to |

| Status: | M

| Format: | Je nach Kodierung Numerisch oder HEX-Code oder C40-Code, maximal 9 Stellen
| Beschreibung: | Nummer der letzten Sendung des Sendungungsnummernbereiches. Wenn im Element/Attribut FrankingIdEncoding eine HEX- oder C40-Kordierung angegeben ist, dann wird diese Sendungsnummer dementsprechend codiert übergeben.
| Beispiel: | 98765
| Pfad (de): | Gebindestruktur.Gebinde.Referenz.Referenzierte Sendungen.Sendungsnummernbereich.bis
| Pfad (en): | Packaging.Package.Ref.RefShipment.MailItemID.to

Version: | getOrderResponse; 5.0; 04 | erstellt am: | 20.04.2026 | gedruckt am: | 28.07.2026