[Start] |  | [Struktur] |  | [Guide] |  |  |  |  |  |
seekOrderRequest

Vorheriges Element | Zurück | Nächstes Element

| Element | MsgID |

| Status: | M
| Occurrence: | 1 | .. | 1

| Format: | Hier die Konvention der Deutschen Post zum Aufbau der MsgID: <Datum und Uhrzeit>_<ID der SW-Instanz>_<fortlaufende Nummer> Ein Beispiel: "060122114156A00024543" <Datum und Uhrzeit>: Aktuelles Datum und Uhrzeit der Erstellung der Nachricht (z.B. "060122114156"). Das Tagesdatum wird 6-stellig im Format YYMMDD angegeben. Danach folgt die Angabe der Uhrzeit im Format hhmmss. <ID der SW-Instanz> Dies ist die einstellige ID der Software-Instanz, mit der die Nachricht erzeugt wurde (z.B. "A"). Die ist hilfreich für Kunden, die mit mehreren verschiedenen SW-Instanzen AM.exchange-Nachrichten versenden und dennoch eindeutige und nicht kollidierende Nachrichten-IDs erzeugen müssen. <fortlaufende Nummer> Dies ist die 8-stellige, immer weiter fortlaufende Nummer der Nachricht. Die Nummer soll nicht täglich wieder bei 1 beginnen, sondern immer weiter hochgezählt werden. Um auf acht Stellen zu kommen, sind führende Nullen zu ergänzen.
| Beschreibung: | Hier ist die ID der AM.exchange-Nachricht einzutragen, die der Übermittler der Nachricht vergibt. Jede Response enthält die im zugehörenden Request übermittelte ID. Dies dient der eindeutigen Zuordnung der Response zum Request.
| Hinweise: | Vergleichen Sie auch bite das entsprechende Kapitel im Entwicklerhandbuch.
| Besonderheit Prozess: | Diese ID verwaltet bzw. vergibt das Kundensystem.
| Beispiel: | "060122114156A00024543"
| Pfad (de): | Nachrichtenkopf.ID
| Pfad (en): | MsgHeader.MsgID

Version: | seekOrderRequest; 5.0; 04 | erstellt am: | 20.04.2026 | gedruckt am: | 28.07.2026